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使用本产品时，请仔细阅读说明书！

本产品仅限于家庭或类似场所使用

执行标准：GB/T 4706.1-2024;GB/T 4706.30-2024

如有需要，可登陆下方网址，查阅产品电子说明书：:https://qr.1688.com/s/6KKsfDEE.	Comment by YING: 需要修改网址，网址里要体现到ZM1952的产品信息

第一章：重要安全预防指南
[image: ]注意！请阅读以下建议，正确的、安全的使用你的原汁机避免致命的电器
断路和火灾！
1.工作时严禁用手接触螺杆、电机等可动部件，以免发生人身伤害事故。
2.本产品输入电压为交流电，连接电源前，请确认电压是否与产品相符，以免损坏产品。
4.产品工作时，严禁将眼睛靠近进料口，以免发生意外造成伤害事故。
6.接通电源前，请务必确保可拆卸部件安装到位，请勿空载运转。
7.本产品建议连续工作15分钟后停止使用，此时请停机30~45分钟，待电机冷却后再使用，以保证产品寿命。
8.工作中，如果食材过多或过硬导致堵转，请将旋钮打到反转档，反转几秒后，再继续使用。如仍有异常，请断开电源，清理食材后再使用。
9.加工完毕，请关闭开关、断开电源，待电机和螺杆停止转动后，再取出可拆卸部件。
10.食材大小以能放入进料口为宜，榨汁时请用推料棒缓慢匀速推压食材，切勿用力过大(莲藕等质地较硬，需切成大小不超过2cm的块状)。
11.产品通电投入食材前，如果螺杆转动时进料筒发出轻微异响，可能是螺杆未安装到位。请关闭开关、断开电源后将螺杆向主体方向平推到底，再进行榨汁。
12.桃、李、杏、梅、芒果、葡萄、柿子等有核、硬籽的食材，以及橙柑橘、柚类等有厚皮、硬壳的食材，使用前必须将其去除方可使用，以免损坏产品。
14.柠檬含有强酸性汁液，每次榨取不得超过20g(约3片)。
15.与食材接触的配件材料均符合食品级认证要求，干净、卫生、可靠。在榨过某些食材后配件有可能染色，属于正常现象，不影响使用。
16.本产品严禁加工过热食材(≥60℃)，以免造成部件破裂、喷溅烫伤。
18.请在水平台面上操作本产品，请勿在倾斜或不稳定的台面或地毯、毛巾等织物、塑料、纸等易燃物上操作，并远离台面边缘，以免发生事故。
19.严禁将手、筷子等伸入进料口或出汁口。
20.禁止使用本产品榨甘蔗。
21.严禁将主体放入水或其他液体中冲洗。
22.严禁用湿手插拔电源插头，避免引起触电。
日常操作项
.本产品只供家庭以及办公室使用，不可用于商用，以免产品快速损坏。
.器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
.应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
.如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专
业人员更换。
.在更换附件或接触运动部件前要关掉电源开关并断开电源。
.请不要持续使用15分钟以上，持续使用后需停20分钟再使用。若电机过热，会出现过热保护不工作，待机器冷却后方可恢复正常使用。
.主机严禁用水冲洗或直接漫入水中清洗，可采用湿软布擦拭干净，然后用干
抹布将水渍凉干。
.可折卸部件如:果渣杯、黑汁杯、推压棒、榨汁杯、入料桶、挤汁器、螺旋挤
压器等可漫水清洗(不可使用有害物质清洁剂清洗)。
.使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源括座中，并保持电源插
头与播座接触良好。
.当需要使用延长线电源播座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插
人员离开现场时，请将电源断开。
.产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或放障时,请立即停止使用，关闭开
关，断开电源。
.不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
.延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原圖定插座或线路
的额定电流值。
. 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
.使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
.从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
.使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。
.请勿使用除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。
.工作过程中，禁止移动或晃动产品。
.请勿向产品底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。
.如需要进行产品维修或更换零件，请到指定的专业维修网点。以免因维修不当
或配件选用不当带来使用隐患。
.请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤、
.投入食材时，如有食材卡在进料口，请用产品配置的推压棒把食材按压下去，请勿用手指、勺子、筷子等其他物品按压食材，以免造成人身伤害和产品的损
坏，每次使用完后，确保机器已关闭。拆卸机器前，确保马达已完全停止运作，以免运动部件造成人身伤害。
.产品必须在平稳、干燥的台面使用，以免产品损坏或发生意外。
.放入任何食材之前请不要长时间启动机器空转。
.在产品工作前，请检查入料桶、榨汁杯、挤汁器、螺旋挤压器是否扣紧到位，
以免造成人身伤害或引起机器故障。

日常操作项
请保存这些说明内容及您的购买凭证，以保证您的合法权益。

















第二章：产品规格与部件名称
产品型号：ZM1952；
额定电压：220～；额定频率：50Hz； 
额定功率：150W
彩盒尺寸：L290*W182*H392mm
净   重：2.55Kg
毛   重：3.68Kg
工作时间：15分钟
说明书配方：生姜，说明书时间+1分钟，重量按实际时间重量
标准配方：5kg红萝卜，时间按实际搅拌红萝卜的时间
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 (
①
螺杆
     ②滤网    ③榨汁杯    ④挡汁盖   ⑤大杯   ⑥预切刀
⑦主机     ⑧旋扭    ⑨推料棒    ⑩接渣杯   
⑪接汁杯 ⑫
刷子 
)



第三章：产品使用说明
安装及使用
· 警告:确保连接的电源适合本机器，否则可能会损坏机器。
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 (
2.
将大杯按图示方式，装入主机上。
) (
1
.
产品使用前，先将螺杆、大杯等配件清洗干净。
)
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 (
4.
按图示方向，将大杯装入榨汁杯上，并顺时针方向旋转大杯，确认大杯与榨汁杯扣紧。
) (
3.
按图示方向，将滤网和螺杆装入大杯内，确认螺杆装到位，否则大杯无法安装。
)

[image: ][image: ]





 (
6.
如图示，将挡汁盖翻转向上打开，
) (
5.
装好大杯后，将果汁杯和果渣杯放到榨汁体对应的接口下。
)
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 (
8.
如图示，在榨汁的过程中，如果有大果块或者果粒粘在大杯上打转，可用推料杆进行辅助推进
) (
7.
如图示，将主机上的电源线插上电源插板，然后将主机上的旋钮开关扭到“正转”档，整机开始工作，可以开始榨取可口的蔬果汁。
工作时间：开15分钟停30分钟
最大功率：
150W
)
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 (
9.
如图示，在榨汁的过程中，不要将带有硬核或者坚硬的食物放进去，比如桃子，李子，芒果或甘蔗等，如果在榨汁过程中，发现有堵住现象，请将旋钮开关扭到“反转”档
5
-
10
秒，让螺杆和食物松脱，然后再将旋钮扭到“正转”档，继续榨汁工作。
)
 (
10.
如图示，榨完果汁之后，将挡汁盖盖上，避免果汁滴落桌面，然后将主机上的旋钮扭到“停”档，再把电源插头从电源板上拔下来。完成榨汁工作，可以享受属于你的美味可口的果汁了。
)








[image: ][image: ]拆卸清洗及保养






 (
2.
如图示，将榨汁杯，滤网，螺杆向上提取，从主机上取出来。
) (
1.
如图示，将大杯组件从主机上取出来。
)

[image: ][image: ]





 (
4.
如图示，将取下来的配件，用刷子，清洗干净，清洗干净的所有配件放在干净、通风的地方，沥干水滴，然后将所有配件保存起来，以便下次使用。
) (
3.
如图示，将取下来的大杯，旋转打开出渣口，然后用水清洗干净果渣。
)











注意！
1.产品使用后，请及时拔掉电源插头并清洗产品。
2．不要将主机、电源线浸于水中。
3．主机机表面用潮湿的软布擦拭，不能使用钢丝球或硬质刷子。
4．清洗大杯及其它可拆卸部件时，严禁使用超过60℃的热水清洗，可以浸泡在温水或按指定比例混合专用清洗剂的温水中5分钟左右，然后用清水冲洗，擦干后装配备用。
5．可拆卸部件可以放于洗碗机清洗，但洗碗机清洗温度不能超过60℃。
6．整机使用时间建议不要超过15分钟，避免电机过热，以便延长产品使用寿命。

· 常见故障及解决方案
	问题
	原因分析
	故障排除

	产品接通电源后，无任何反应
	电源线没插到位
榨汁体没安装到位
连续工作时间过长，主机起断电保护
	将电源线插到位
将榨汁体重新安装到位
停止30-45分钟后再使用

	电机发出异味
	新电机最初使用正常现象
	如多次使用后，仍有异味发出，请送回维修点检测

	榨汁体无法扣紧
	螺杆未安装到位
	按安装说明，将螺杆安装到位

	使用过程中停机
	加入食物过多，过载或堵转导致停机
连续工作时间过长，主机起断电保护
	减少投放食物，将旋钮扭到Rev档，让螺杆和果渣松脱
停止30-45分钟后再使用

	噪音大
	螺杆或榨汁体未安装到位，运转时摩擦
	按安装提示重新安装到位

	
	
	


[image: ]温馨提示：
1. 为了能榨出美味的果汁，请用新鲜的水果，夏天的时候可以提前软冻下下水果，口感更佳。
2. 使用完后，请及时清洗，避免果渣长时间后霉变。

· 废旧机器处理
          当整机达到使用寿命时，请勿将其作为城市垃圾进行废旧处理，可将超过使用期的整机交给当地专门分类垃圾收集中心或提供此项服务的公司。
          专项对家电产品进行废旧处理，可以避免由于处理方法不当而影响环境或者人类的健康。同时，对其组成材料进行回收，可以节省大量能源资源。

[image: Nipic_8351502_20111022001551563000]                    家电产品需要单独进行废旧处理，
                    禁止直接扔进垃圾桶 。 



制造商：中山市正米电器有限公司
地址：中山市小榄镇盛丰社区泰丰工业区泰明路3号A栋
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